## Odstraňování závad navigačního systému - Ovladače nefungují

### Ovladače nefungují

POZNÁMKA: Vždy zkontrolujte konektory, zda nemají špatné kontakty nebo uvolněné vývody.

1. | Otočte klíčem v zapalování do polohy ACC (I).

2. | Přejděte do režimu diagnostiky a proveďte zkoušku ‘‘Hard Key'' v nabídce Unit Check (kontrola jednotky). Fungují ovladače správně? ANO - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 3.

3.

Vyzkoušejte všechna tlačítka navigačního systému.

Je zde určitá řada nebo sloupec tlačítek, skupina tlačítek nebo určité tlačítko, které správně nereaguje (tj. na stisknutí tlačítka v levém spodním rohu reaguje tlačítko v pravém spodním rohu)?

ANO - Vyměňte ovladač. n

NE - Přejděte na 4.

4. | Zapněte zapalování (II).

5. | Změřte napětí mezi vývodem č. 4 5P konektoru ovladače a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 6. NE - Opravte přerušený vodič mezi ovladačem a skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte 5P konektor ovladače.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 3 5P konektoru ovladače a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi ovladačem a kostrou (G503).n

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 17 konektoru A (20P) navigační jednotky a vývodem č. 1 5P konektoru ovladače.

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte, zda není přerušené vedení mezi vývodem č. 19 konektoru A (20P) navigační jednotky a vývodem č. 2 5P konektoru ovladače. Pokud je vedení v pořádku, přejděte na 10. Pokud je vedení přerušené, opravte jej.n

NE - Jedná se o přerušení v obvodu mezi navigační jednotkou a ovladačem. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ovladače a navigační jednotky. Pokud zjistíte špatný kontakt nebo uvolněné vývody, vyměňte postižený stíněný svazek.n

10. | Vyměňte ovladač za funkční a znovu proveďte kontrolu. Je systém v pořádku? ANO - Vyměňte původní ovladač. n NE - Vyměňte navigační jednotku. n