Rozebrání vloženého hřídele (R18A)

## Rozebrání vloženého hřídele

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek pro olejové těsnění ( 07947-SB00100)

Podstava poloosy ( 07NAF-SR30101)

## Mechanická převodovka SPHM

1. | Sejměte stavěcí kroužek (A), vnější těsnění (B) a vnější pojistný kroužek (C).

2. | Pomocí lisu vytlačte vložený hřídel (A) z ložiska vloženého hřídele (B). Dejte pozor, abyste při rozebírání nepoškodili kovové kroužky (C) na vloženém hřídeli.

3. | Sejměte vnitřní pojistný kroužek.

4. | Pomocí speciálního nářadí a lisu vytlačte ložisko (A) vloženého hřídele z opěry ložiska (B).