## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1177

DTC B1177: | Abnormální napětí baterie (7,5 V)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1177? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 4.

4. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

5. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

6. | Protočte motor startérem.

7.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC B1177?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Náhodná závada. Řídicí modul přístrojů (tach) a napájecí napětí (IG1) vedené k řídicímu modulu přístrojů, jsou v tuto chvíli v pořádku. Baterie může být vybitá a nabitá.n

8. | Zkontrolujte baterii a systém dobíjení. Je stav baterie normální a dobíjení funguje? ANO - Přejděte na 9. NE - Nestandardní stav baterie; je třeba dobít nebo vyměnit baterii, nebo opravit systém dobíjení.n

9. | Zapněte zapalování do polohy (II).

10.

Se stále připojeným 36P konektorem řídicího modulu přístrojů (otáčk) zkontrolujte napětí mezi vývodem č. 17 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (tach) a kostrou.

Je naměřena hodnota cca 7,5 V nebo více?

ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (tach).n

NE - Opravte přerušení nebo vysoký odpor ve vodiči LT BLU mezi řídicím modulem přístrojů a spínačem zapalování.n