Odstraňování závad podle kódů DTC: P0133 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0133

DTC P0133: | Chyba odezvy/pomalá odezva snímače A/F (snímač 1)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80 °C
- Převodovka v RS3 nebo RS4
- Jeďte vozidlem rychlostí 40 km/h nebo méně po dobu 5 minut a poté jeďte konstantní rychlostí v rozmezí 41-130 km/h.

5.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro kód DTC P0133 v MENU DTC.

Je na obrazovce zobrazeno FAILED?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Pokud je na obrazovce PASSED, jednalo se o náhodnou chybu a systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na displeji objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 3 a znovu proveďte kontrolu.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Vyměňte snímač A/F (snímač 1).

8. | Zapněte zapalování do polohy (II).

9. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

10. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

11. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

12.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80 °C
- Převodovka v RS3 nebo RS4
- Jeďte vozidlem rychlostí 40 km/h nebo méně po dobu 5 minut a poté jeďte konstantní rychlostí v rozmezí 41-130 km/h.

13.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0133, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 14.

14. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro kód DTC P0133 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED (neuspěl), zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a modulu ECM a přejděte na 1. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na displeji objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 11 a znovu proveďte kontrolu.