Demontáž olejové vany motoru (L13A)

## Demontáž olejové vany motoru

1. | Pokud je již motor mimo vozidlo, přejděte na 10.

2. | Sundejte hnací řemen (model s klimatizací).

3. | Odpojte konektor kompresoru klimatizace a odmontujte kompresor klimatizace, neodpojujte však hadice klimatizace (model s klimatizací).

4. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

5. | Sundejte spodní kryt motoru.

6. | Vypusťte motorový olej.

7. | Pomocí zvedáku a dřevěné podpěry o rozměrech 300 x 300 x 25 mm podepřete motor pod olejovou vanou. POZNÁMKA: Aby nedošlo k poškození olejové vany, neumisťujte zvedák na střed olejové vany.

8. | Odmontujte dolní vzpěry k zachycení momentu.

9. | Odstraňte zvedák.

10. | Sejměte kryty snímače hladiny oleje (A) a poté odpojte jeho konektor (B).

11. | Vyšroubujte šroub (C) pro upevnění držáku svazku.

12. | Vyndejte měrku oleje a vymontujte její trubici.

13. | Odmontujte kryt spojky (A) a vyšroubujte dva šrouby pro upevnění převodovky.

14. | Sundejte kryt olejové vany (B) a spodní kryt motoru (A).

15. | Vyšroubujte šrouby pro upevnění olejové vany.

16. | V místech vyznačených na obrázku zasuňte plochý šroubovák a oddělte olejovou vanu od bloku.

17. | Odmontujte olejovou vanu.