Výměna ložisek klece diferenciálu M/T (R18A)

## Výměna ložisek klece diferenciálu M/T

Potřebné speciální nástroje
Narážeč, vnitřní průměr 40 mm ( 07746-0030100)

1. | Zkontrolujte, zda ložiska klece nejsou opotřebená a při otáčení nedrhnou. Pokud se otáčejí plynule a jejich válečky nevykazují známky opotřebení, jsou ložiska v pořádku.

2. | Pomocí běžně prodávaného stahováku ložisek (B) sundejte ložisko klece (A).

3.

Pomocí speciálního nástroje a lisu namontujte nová ložiska (A). Natlačte každé ložisko až na doraz. Mezi ložisky a klecí diferenciálu nesmí být žádná vůle.
POZNÁMKA: Natočte část s těsněním (B) na ložisku k vnější straně diferenciálu a namontujte je.