## Odstraňování závad navigačního systému - Displej nezobrazuje nic

### Displej nic nezobrazuje

Diagnostická zkouška: Vedení navigačního vedení
POZNÁMKA: Vždy zkontrolujte konektory, zda nemají špatné kontakty nebo uvolněné vývody.

1.

Zkontrolujte pojistku č. 23 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a pojistku č. 35 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Pokud jsou pojistky v pořádku, nasaďte je zpět.

Jsou pojistky v pořádku?

ANO - Přejděte na 2.

NE - Vyměňte pojistku a znovu proveďte kontrolu.n

2. | Otočte klíčem v zapalování do polohy I.

3. | Zapněte rádio a poslouchejte. Je slyšet zvuk? ANO - Přejděte na 4. NE - Zkontrolujte obvod ACC.n

4. | Zapněte zapalování (II).

5.

Jednotlivě změřte napětí mezi kostrou a vývody č. 1 a č. 2 konektoru C (8P) navigační jednotky.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Pokud vodič +B není pod napětím, opravte přerušené vedení skříňkou pojistek a relé pod kapotou a navigační jednotkou. Pokud vodič ACC není pod napětím, opravte přerušené vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou a navigační jednotkou.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte konektor C (8P) navigačního systému.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 konektoru C (8P) navigační jednotky a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi navigační jednotkou a kostrou (G501).n

9. | Znovu připojte konektor C (8P) navigačního systému.

10. | Proveďte vynucené spuštění displeje. Je zobrazeno menu pro diagnostiku obrazu? ANO - Přejděte do režimu diagnostiky a ke kontrole vedení použijte diagnostiku ‘‘Navi System Link''. n NE - Přejděte na 11.

11.

Rukou zakryjte displej tak, aby na něj nesvítilo slunce a zkontrolujte, zda je displej zezadu rozsvícený (svítí pouze podsvícení.)

Vidíte osvětlení pozadí?

ANO - Vyměňte navigační jednotku aopakujte zkoušku. Pokud problém přetrvává, vyměňte displej navigace. n

NE - Přejděte na 12.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Jednotlivě změřte napětí mezi kostrou a vývody č. 1 a č. 2 konektoru A (14P) displeje navigační jednotky. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Vyměňte displej.n NE - Pokud není napětí na vodiči +B, opravte přerušené vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a 2P konektorem jednotky displeje. Pokud vodič ACC není pod napětím, opravte přerušené vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou a 20P konektorem displeje navigace.n