## Odstraňování závad podle kódů DTC: 54-4x, 54-5x, 54-6x

DTC 54-4x (54-40 až 54-49, 54-4A až 54-4F), 54-5x (54-50 až 54-59, 54-5A až 54-5F), 54-6x (54-60 až 54-69, 54-6A až 54-6F): |

POZNÁMKA: Před odstraňováním poruch podle kteréhokoli z těchto kódů DTC zkontrolujte napětí baterie/systému. Pokud je napětí nízké, opravte systém dobíjení nebo vyměňte baterii dříve, než začnete provádět odstraňování poruch systému SRS. Pokud je napětí baterie/systému nyní v pořádku, zeptejte se zákazníka, zda někdy došlo k vybití baterie. Vybitá baterie může vyvolat jeden z těchto kódů DTC.

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 54-4x, 54-5x nebo 54-6x?

ANO - Vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.