Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0183 (185-2) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0183 (185-2)

DTC P0183: | Vysoké napětí v obvodu snímače teploty paliva

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku FUEL TEMPERATURE SENSOR.

Je signalizována hodnota cca 4,95 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače teploty paliva a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 2P konektor snímače teploty paliva.

5. | Propojkou spojte vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru snímače teploty paliva.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku FUEL TEMPERATURE SENSOR. Je signalizována hodnota cca 4,95 V nebo více? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 18.

8. | Odstraňte propojku z 2P konektoru snímače teploty paliva.

9. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 2P konektoru snímače teploty paliva a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 14.

10. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

11. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

12. | Propojkou spojte vývod č. 2 2P konektoru snímače teploty paliva ke kostře.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 29 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem teploty paliva a vývodem č. 29 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 20.

14. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

15. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

16. | Propojkou spojte vývod č. 1 2P konektoru snímače teploty paliva ke kostře.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 10 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem teploty paliva a vývodem č. 10 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 20.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Vyměňte snímač teploty paliva.

20. | Zapojte znovu všechny konektory.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

23.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0183, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače teploty paliva a modulu ECM; přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

24. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

25.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0183, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače teploty paliva a modulu ECM; přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n