## Výměna krytu větrací komory v karosérii

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

1. | Zapněte spínač stěrače a otočte ramínka stěračů o 90°.

2.

Odmontujte střední kryt větrací komory (A).

-1 | Vytáhněte ven zadní těsnění kapoty (B).
-2 | Uvolněte spony (C).
-3 | Uvolněte dva přední háčky (D) z okraje spodního panelu větrací komory (E).
-4 | Odpojte spony (F) opatrným odtažemím krytu nahoru a uvolněte háčky (G) a sundejte kryt. Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

3. | Odpojte trubice ostřikovače čelního skla (H).

4.

Odmontujte následující součásti:

- Ramínka stěračů čelního skla
- Obložení předního blatníku, na obou stranách

5. | Odpáčením krytu (C) nahoru uvolněte sponu, uvolněte háčky (B) a z předního blatníku sundejte kryt. Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii. Tento krok opakujte i u krytu na druhé straně.

6.

Namontujte kryt v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, v případě potřeby je vyměňte za nové.
- Dbejte, aby byla hadička ostřikovače pevně připojena.
- Zatlačte části s příchytkami pevně na místo.