## Kontrola vůle otáčení volantu

1. | Natočte přední kola do přímého směru.

2.

Změřte vzdálenost, o kterou může být volant natočen doleva a doprava, aniž by se přitom natočila přední kola.

- Pokud je vůle v předepsaném rozmezí, jsou převodka a tyče řízení v pořádku.
- Pokud vůle přesahuje limit, seřiďte vodítko hřebenu. Pokud je vůle po nastavení vodítka hřebenu řízení stále nadměrná,zkontrolujte tyče řízení a převodku.

Rotační vůle: | 0-10 mm