Odstraňování závad obvodů MIL (R18A)

## Odstraňování závad obvodů MIL

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Proveďte funkci autodiagnostiky měřicích přístrojů.

Bliká kontrolka MIL?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Vyměňte řídicí modul přístrojů za dobrý (otáčk) a znovu proveďte kontrolu. Pokud je obvod kontrolky MIL v pořádku, vyměňte původní řídicí modul přístrojů (otáčkoměr). n

3. | Připojte přístroj HDS ke konektoru DLC.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku SCS.

Je signalizován zkrat?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte konektor C (44P) modulu ECM a odpojte přístroj HDS.

7.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A31 konektoru ECM a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi ECM (A31), jednotkou SRS a DLC.n.

NE - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n