Odstraňování závad podle kódů DTC: U0131 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: U0131

DTC U0131: | Závada FCAN (EPS-ECM)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTC U0028 a U0131? ANO - Přejděte k odstraňování poruch pro kód DTC U0028.n NE - Přejděte na 3.

3. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC U0131?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčk), řídicí jednotky EPS a modulu ECM.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte komunikaci se systémem EPS. Komunikuje přístroj HDS s řídicí jednotkou EPS? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na odstraňování poruch obvodu DLC. n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

8. | Odpojte 28P konektor D řídicí jednotky EPS.

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10. | Pomocí propojky připojte vývod A36 konektoru ECM ke kostře.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru D (28P) řídicí jednotky EPS a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 12. NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM (A36) a řídicí jednotkou EPS a přejděte na 14.

12. | Pomocí propojky připojte vývod A37 konektoru ECM ke kostře.

13.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 15 konektoru D (28P) řídicí jednotky EPS a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte řídicí jednotku EPS za dobrou, přejděte na 14 a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0131, vyměňte původní řídicí jednotku EPS a přejděte na 14.

NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM (A37) a řídicí jednotkou EPS a přejděte na 14.

14. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

15. | Zapněte zapalování do polohy (II).

16. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

17. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC U0131, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčk), řídicí jednotky EPS a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n