Upozornění k palivovému potrubí / rychlospojkám (L13A)

## Upozornění k palivovému potrubí / rychlospojkám

Palivové vedení / rychlospojovací fitinky (A), (B), (C) připojují vysokotlaké vedení pro přívod paliva (D) k přívodní palivové hadici (E), přívodní palivovou hadici k palivovému vedení (F) a palivové vedení (G) k jednotce palivové nádrže (H). Při demontáži nebo montáži přívodní palivové hadice, jednotky palivové nádrže nebo palivové nádrže je nezbytné rozpojit nebo připojit rychlospojovací fitinky.
Věnujte pozornost následujícím informacím:

- Přívodní palivové hadice, palivová trubka a rychlospojovací fitinky nejsou odolné vůči teplu; dejte pozor, abyste je nepoškodili při sváření nebo jiných pracovních postupech, při kterých vzniká teplo.
- Přívodní palivové hadice, palivová trubka a rychlospojovací fitinky nejsou odolné vůči kyselinám; nedotýkejte se jich tkaninou, která byla použita pro setření elektrolytu baterie. Pokud přijdou do kontaktu s elektrolytem baterie nebo podobnou látkou, vyměňte je.
- Při připojování nebo odpojování přívodních palivových hadic, palivové trubky a rychlospojovacích fitinků buďte opatrní, abyste je neohnuli či nezkroutili. V případě poškození je vyměňte.

Odpojený rychlospojovací fitink lze znovu připojovat, ale držák na dosedací trubce nelze znovu použít v případě, pokud byl jednou z trubky sejmut. Držák vyměňte při:

- výměně rozdělovače paliva,
- výměně palivové trubky.
- výměně palivového čerpadla,
- výměně palivového filtru,
- výměně vysílací jednotky palivoměru,
- jeho sejmutí z trubky.
- jeho poškození.

Umístění | Výrobce | Barva držáku | Průměr trubky
--- | --- | --- | ---
A | Sanoh | Bílá | 8 mm
B | Sanoh | Bílá | 6,3 mm
C | Sanoh | Bílá | 9,5 mm