Výměna dolního obložení přední přepážky (N22A)

## Výměna dolního obložení přední přepážky

POZNÁMKA:

- Dbejte, abyste nepoškrábali přední nárazník a karosérii.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte přední nárazník.

2. | Odmontujte spony (A, B, C) a sundejte dolní obložení přední přepážky (D).

3.

Obložení umístěte zpět opačným sledem úkonů demontáže, přičemž dbejte:

- Vyměňte všechny poškozené příchytky.
- Bezpečně připněte klipy.