Výměna spodní torzní tyče (N22A)

## Výměna spodní torzní tyče

1. | Povolte upevňovací roub (A) horní torzní tyče.

2. | Zvedněte zvedák úplně nahoru.

3. | Odmontujte spodní kryt motoru.

4. | Odmontujte dolní vzpěru k zachycení momentu (A).

5. | Namontujte dolní torzní tyč a utáhněte její nové rouby v uvedeném číselném pořadí.

6. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

7. | Utáhněte upevňovací roub horní torzní tyče.

8. | Namontujte spodní kryt motoru.