## Výměna snímače úhlu natočení volantu

POZNÁMKA: Dbejte, abyste nepoškodili nebo neupustili na zem kombinovaný přepínač, neboť snímač úhlu natočení volantu je citlivý na nárazy a vibrace.

1. | Odmontujte volant a kryt sloupku řízení.

2. | Odmontujte kombinovaný spínač.

3. | Odmontujte spínač kombinovaných světel (A) a spínač stěračů a ostřikovače (B).

4. | Vyměňte kompletní těleso kombinovaného přepínače (C).

5. | Namontujte kombinovaný přepínač v opačném sledu operací demontáže. POZNÁMKA: Neodstraňujte snímač úhlu natočení volantu z tělesa kombinovaného přepínače.