## Výměna chrániče podběhu zadního kola

POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte šroub (A) a sponu (B) upevňující chránič podběhu zadního kola (C).

2. | Lehce odtáhněte zadní okraj chrániče podběhu kola (A) a uvolněte háčky (B).

3.

Začněte od spodní části a postupujte směrem ke středu podběhu kola, páčením uvolněte část chrániče podběhu se sponami a vhodným nástrojem odpojte spony (C, D).
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste při demontáži spony nepoškrábali lak v okolí otvoru spony na zadním vnějším panelu. Pokud je lak poškrábaný, opravte jej barvou na drobné opravy laku.

4.

Začněte od spodní části a postupujte směrem ke středu podběhu kola, páčením uvolněte část chrániče podběhu (A) se sponami a vhodným nástrojem uvolněte spony.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste při demontáži spon nepoškrábali lak v okolí otvorů spon na zadním vnějším panelu. Pokud je lak poškrábaný, opravte jej barvou na drobné opravy laku.

5.

Chránič podběhu kola namontujte opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Pevně zatlačte spony a háčky do své polohy.