## Výměna rohového obložení předního sloupku

POZNÁMKA: Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Otevřete přední dveře.

2. | Opatrně zasuňte nástroj na obložení vedle horní spony a páčením rohového obložení předního sloupku (A) sponu uvolněte. Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii a její součásti.

3. | Odtažením rohového obložení předního sloupku (A) jej uvolněte z dolních příchytek a sundejte obložení.

4.

Obložení umístěte zpět opačným sledem úkonů demontáže, přičemž dbejte:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, v případě potřeby je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy