## Výměna zámku řízení

1. | Odmontujte sloupek řízení.

2. | Do středu obou střižných šroubů udělejte průbojníkem zásek a odvrtejte hlavy šroubů vrtákem 5 mm. Dejte pozor, abyste při demontáži střižných šroubů nepoškodili těleso spínače.

3. | Vymontujte šrouby z tělesa spínače.

4. | Nainstalujte těleso spínače bez zasunutého klíče.

5. | Volně utáhněte nové střižné šrouby.

6. | Zasuňte klíč zapalování a zkontrolujte, zda zámek volantu funguje správně a zda se klíč zapalování otáčí volně.

7. | Utahujte střižné šrouby (A) až do ukroucení šestihranných hlav (B).