## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1159

DTC B1159: | Řídicí modul přístrojů ztratil komunikaci s jednotkou MICU (signál DOORSW)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1159? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada. Řídicí modul přístrojů (otáčk) je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTCs B1155, B1156, B1157, B1159, B1160, B1165 a B1188? ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk.). n NE - Vadná jednotka MICU; vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n