## Zadní boční vnější panel - montáž

1. | Vyřízněte nový vnější panel (opravný díl) a vyrovnejte jej s karosérií.

2. | Namontujte nový vnější oddělovač podběhu (A) k nástavci podběhu (B). POZNÁMKA: Naneste souvislou vrstvu těsnění (C) kolem oddělovače uvnitř nového vnějšího panelu (D).

3.

Upevněte nový vnější panel, zadní kombinovanou výztuhu, spodní odtokový kanálek zadního sloupku a nástavec zadního sloupku a zkontrolujte rozměry karosérie.

- Prostor pro spolucestující.
- Poloha zadního panelu a odtokového kanálku zadního sloupku.
- Čelní sklo a otevření dveří.
- Prosklená střecha a dveře zavazadlového prostoru.

4. | Nové součásti bodově přivařte.

5. | Vyzkoušejte umístění dveří, víka zavazadlového prostoru, koncového světla a zadního nárazníku a zjistěte nepřesnosti sesazení a vůle. Zkontrolujte, zda vše dobře sedí. Zkontrolujte funkčnost dveří a dveří zavazadlového prostoru.

6. | Proveďte hlavní sváry. Nasaďte náhradní kus (A) k odřezané části (B) vnějšího panelu (C) a svařte je.

7. | Přivařte zadní kombinovanou výztuhu (A), spodní odtokový kanálek zadního sloupku (B), nástavec zadního sloupku (C) a držák zvedáku (D).