Výměna motorového oleje (N22A)

## Výměna motorového oleje

1. | Zahřejte motor.

2. | Odmontujte víčko otvoru pro provádění údržby.

3. | Vyšroubujte vypouštěcí šroub (A) a vypusťte motorový olej.

4. | Našroubujte vypouštěcí šroub zpět s novou podložkou (B).

5.

Naplňte motor doporučeným olejem.

Kapacita
Při výměně oleje
5,5 l
Při výměně oleje včetně filtru:
5,9 l
Po celkové opravě:
6,8 l

6. | Nechte běžet motor déle než 3 minuty a zkontrolujte, zda olej neuniká.