## Přední podběh / kryt tlumiče - montáž

1. | Připevněte nový kryt tlumiče, přední podběh, přední spodní nástavec, přední přepážku a diagonálně změřte přední prostor.

2.

Zkontrolujte rozměry karosérie.

- Motorový prostor.
- Umístění silentbloků motoru / převodovky.
- Poloha spodního nástavce předního podběhu.
- Pohled motorového prostoru a přední podlahy.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled shora.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled zboku.
- Přehled oprav motoru N22A2, pohled shora a zboku.

3. | Nasaďte a vyzkoušejte umístění předního pomocného rámu.

4. | Zkušebně namontujte kapotu, přední blatník, světlomet a přední nárazník a zjistěte nepřesnosti sesazení a vůle. Zkontrolujte, zda vše dobře sedí.

5.

Proveďte hlavní sváry.

- Svařte kryt tlumiče (A), přední podběh (B) a nástavec předního tlumiče (C).
- Ze strany prostoru spolujezdce děrově svařte otvory ve spodní části přístrojové desky (D) a nástavec tlumiče.

6. | Svařte nástavec předního tlumiče (A), spodní nástavec podběhu (B) a výztuhu podběhu (C).

7. | Přivařte spodní nástavec podběhu (A) a boční výztuž rámu (B).

8. | Přivařte horní díl podběhu (A).