## Zkouška spínače VSA OFF

1. | Odmontujte přístrojový panel.

2. | Ze zadní strany panelu přístrojů vytáhněte spínač VSA OFF (A).

3. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 5P konektoru spínače VSA OFF. Při stisknutém spínači musí být obvod uzavřený.

4. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 4 a č. 5 5P konektoru spínače VSA OFF. Obvod musí být vždy uzavřený.