## Demontáž a montáž konce hřebenu řízení

### Rozložené zobrazení

## Demontáž

POZNÁMKA: Dbejte, aby do převodky řízení nevnikl prach, nečistoty nebo jiné cizí materiály.

1. | Odmontujte objímky manžety (A) a vyhoďte je do odpadu. Odmontujte příchytky spojovací tyče řízení (B) a odtáhněte manžety od konců převodky.

2. | Odehněte pojistnou podložku (A).

3.

Pomocí klíče vyšroubujte oba konce hřebenu (A). Dejte pozor, abyste klíčem nepoškodili povrch hřídele hřebenu. Odmontujte konec hřebenu, pojistnou podložku (B) a gumový doraz (C) a vyhoďte je do odpadu.
POZNÁMKA: Jiným klíčem podržte plošky hřídele hřebenu na straně hřídele pastorku.

## Montáž

1.

Na hřídel hřebenu namontujte nový pryžový doraz (A) a pojistnou podložku (B). Vyrovnejte výčnělky pojistné podložky (C) s výřezy (D) v hřídeli hřebenu. Přidržte pojistnou podložku ve správné poloze a nasaďte konec hřebenu (E). Tento krok opakujte na druhé straně hřídele hřebenu.

2. | Utáhněte oba konce hřebenu. Dejte pozor, abyste klíčem nepoškodili povrch hřídele hřebenu.

3. | Ohněte pojistnou podložku (A) zpět na plošky (B) na tělese u spoje konce hřebenu.

4. | Naneste víceúčelovou vazelínu na obvod tělesa u spoje konce hřebenu (A) a na pojistnou podložku.

5. | Naneste tenkou vrstvu silikonové vazelíny na instalační drážky manžety (B) na koncích hřebenu.

6. | Uveďte hřeben řízení do střední polohy v rámci jeho dráhy.

7. | Odstraňte veškerou vazelínu a nečistoty z montážních drážek manžety (A) na skříni převodky. Nasaďte manžety (B) na konce hřebenu pomocí příchytek spojovacích tyčí řízení (C) a správně nasaďte konec manžety do instalačních drážek ve skříni.

8. | Po montáži manžet setřete vazelínu ze závitové části (D) konce hřebenu.

9. | Namontujte nové objímky manžety tím, že vystřeďte výčnělky (A) s otvory (B) v objímce.

10. | Pomocí běžně prodávaných štípacích kleští Oetiker 1098 nebo jejich ekvivalentem (C) sevřete patkovou část (A) objímky (B).

11. | Posouvejte hřídelem hřebenu doprava a doleva, abyste se ujistili, že manžety nejsou zdeformované nebo překroucené.