## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1779

DTC B1779: | Přerušení nebo zkrat obvodu spínače HFT nebo spínače hlasového ovládání HFT (tlačítka vytáčení a ukončení).

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování, nastartujte vůz a několikrát otočte volantem.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1779? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Proveďte kontrolu spínačů hlasového ovládání systému HFT. Je spínač v pořádku? ANO - Přejděte na 6. NE - Vyměňte spínač hlasového ovládání systému HFT. n

6. | Odmontujte dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

7. | Odpojte 22P konektor od řídicí jednotky systému handsfree.

8. | Odpojte 5P konektor od spínače hlasového ovládání systému HFT.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 22P konektoru řídicí jednotky systému handsfree a vývodem č. 3 5P konektoru hlasového ovládání systému HFT. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 12. NE - Opravte přerušené vedení ve vodiči YEL nebo GRY mezi spínačem, kabelovou cívkou a řídicí jednotkou sady handsfree.n

10. | Zapněte zapalování (II).

11. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 22P konektoru sady handsfree a kostrou. Je naměřeno napětí? ANO - Opravte zkrat mezi řídicí jednotkou systému handsfree a hspínačem ovládání systému HFT.n NE - Přejděte na 14.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 konektoru 5P řídicí jednotkou systému HFT. Je naměřeno napětí? ANO - Přejděte na 16. NE - Opravte přerušené vedení mezi spínačem, kabelovou cívkou a audiosystémem nebo špatné ukostření (G505).n

14. | Připojte znovu 22P konektor řídicí jednotky systému handsfree.

15. | Zapněte zapalování do polohy II.

16. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 22P konektoru sady handsfree a kostrou. Je naměřeno napětí? ANO - Vyměňte řídicí jednotku systému handsfree.n NE - Zkontrolujte pojistku č. 35 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Pokud je pojistka v pořádku, opravte přerušené vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou a řídicí jednotkou systému handsfree. Pokud je pojistka v pořádku, vyměňte původní řídicí jednotku systému handsfree.n