## Demontáž a montáž sloupku řízení

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.

## Demontáž

Dejte pozor, abyste nevytáhli držák (A) na přední straně sloupku řízení z jeho normální polohy. Pokud držák náhodou vytáhnete, vyměňte sloupek řízení jako celek.

1. | Zkontrolujte, že je zapalování vypnuto a odpojte záporný kabel od baterie.

2. | Odmontujte sestavu airbagu řidiče a volant.

3. | Odmontujte dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

4. | Odmontujte kryty sloupku.

5. | Odmontujte kryt (A) kloubu řízení.

6. | Uvolněte páku výškového a podélného seřízení volantu, nakloňte sloupek řízení úplně nahoru a zcela jej zatáhněte.

7. | Utáhněte zajišťovací páku výškového a podélného seřízení volantu.

8. | Kusem drátu (B) podržte spodní posuvný hřídel (A) na sloupku mezi vidlicovým třmenem kloubu (C) spodního posuvného hřídele a vidlicovým třmenem (D) horního hřídele, aby se zabránilo vytahování posuvného hřídele ven.

9. | Uvolněte páku výškového a podélného seřízení volantu, sloupek řízení zcela vytáhněte a utáhněte páku. POZNÁMKA: Při vytahování sloupku řízení z rámu neuvolňujte páku výškového a podélného nastavení.

10. | Odpojte konektory kabelového svazku od sestavy kombinovaného spínače a cívky s kabelem (A).

11. | Odmontujte sestavu kombinovaného spínače od hřídele sloupku řízení tím, že vyšroubujte tři šrouby (B).

12. | Odpojte konektory od spínače zapalování a uvolněte příchytky kabelového svazku od sloupku řízení.

13. | Vyšroubujte šroub kloubu řízení (C) a odpojte kloub řízení (D) od pastorkového hřídele.

14. | Odmontujte sloupek řízení (E) vyšroubováním připevňovacích matic a šroubů. Pokud je odmontován dolní posuvný hřídel (F), zasuňte jej do horního hřídele (G) s vyrovnáním podle barevné značky (H).

15. | Odmontujte středové vodítko (I) (je-li součástí výbavy) a vyhoďte jej do odpadu. Středové vodítko slouží pouze pro výrobní nastavení.

## Montáž

1.

Namontujte sloupek řízení v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby vodiče nebyly zachycené nebo skřípnuté jinými součástmi.
- Během montáže sloupku dejte pozor, aby posuvná pouzdra nevypadla z jejich polohy.

2. | Nastavte hřeben řízení do středu dráhy pohybu ve spoji kloubu řízení.

3. | S hřebenem řízení v poloze pro jízdu ovně přeřízněte drát (A) a podle obrázku nasuňte dolní konec kloubu řízení na pastorkový hřídel (B).

4.

Nastavte do jedné roviny otvor pro šroub (A) s drážkou (B) okolo pastorkového hřídele a volně namontujte šroub kloubu (C). Dbejte, aby byl šroub kloubu bezpečně usazen v drážce pastorkového hřídele. Zatáhněte za kloub řízení, abyste se ujistili, že je kloub řízení plně usazen. Utáhněte šroub kloubu řízení předepsaným momentem.

5. | Nasaďte kryt (A) kloubu řízení.

6. | Namontujte volant.

7. | Nasaďte kryty sloupku.

8. | Nasaďte dolní kryty přístrojové desky na straně řidiče.

9.

Připojte záporný kabel baterie.

- Zapněte zapalování do polohy II; kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.
- Nastavte hodiny.
- Zkontrolujte správnou funkci tempomatu, dálkového ovládání audiosystému, navigačního systému (je-li součástí výbavy) a vypínání směrových světel.
- Ujistěte se, zda je volant vystředěný.