## Demontáž a montáž spodního přístrojového panelu

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte na povrchu panelu páčení.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Sklopte sloupek řízení dolů.

2. | Lehce odtáhněte spodní část spodního panelu (A) přístrojů, odpojte spony a odpojte konektor (B) snímače teploty ve vozidle a vzduchovou hadici (C).

3.

Nasaďte spodní panel přístrojů v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Dbejte, aby byly správně připojené konektor snímače vnitřní teploty vozu a vzduchová hadice.
- Bezpečně připněte klipy.