## Odstraňování závad podle kódů DTC: 55-3x, 55-4x

DTC 55-3x (55-30 až 55-39, 55-3A až 55-3F), 55-4x (55-40 až 55-49, 55-4A až 55-4F): |

POZNÁMKA: Před odstraňováním poruch podle kteréhokoli z těchto kódů DTC zkontrolujte napětí baterie/systému. Pokud je napětí nízké, opravte systém dobíjení nebo vyměňte baterii dříve, než začnete provádět odstraňování poruch systému SRS. Pokud je napětí baterie/systému nyní v pořádku, zeptejte se zákazníka, zda někdy došlo k vybití baterie. Vybitá baterie může vyvolat jeden z těchto kódů DTC.

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 55-3x nebo 55-4x?

ANO - Vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.