## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1226 (B)

DTC indikátor B nebo DTC B1226: | Zkrat v obvodu čidla vnitřní teploty vozu

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte autodiagnostiku jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC B nebo B1226? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vymontujte snímač vnitřní teploty vozu a přezkoušejte jej. Je snímač vnitřní teploty vozu v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte snímač vnitřní teploty ve voze.n

7. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

8.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 14 a 24 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem vnitřní teploty vozu.n

NE - Přejděte na 9.

9. | Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 14 a 24 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem vnitřní teploty vozu.n NE - Vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí, vyměňte původní jednotku regulace prostředí ve voze.n