## Výměna západky kapoty

1. | Odmontujte kryt předního emblému.

2. | Odpojte konektor spínače západky kapoty (A) a odpojte příchytku konektoru (B).

3. | Vyšroubujte šrouby a vymontujte západku kapoty (C) z karosérie.

4. | Odpojte lanko pro otvírání kapoty (D) od západky kapoty. Dejte pozor, abyste lanko neohnuli.

5.

Namontujte západku v opačném pořadí úkonů demontáže a dodržujte tyto pokyny:

- V místech vyznačených šipkami naneste víceúčelovou vazelínu do bodů na západce kapoty.
- Dbejte, aby bylo správně připojeno lanko pro otvírání kapoty a aby byl správně připojený konektor spínače západky kapoty.
- Seřiďte souosost západky kapoty.
- Ujistěte se, zda se kapota správně otvírá a pevně zamyká.