Popis palivové a výfukové soustavy - systém katalyzátoru / PCV (L13A)

## Popis palivové a výfukové soustavy - systém katalyzátoru / PCV

### Systém katalyzátoru

#### Třícestný katalyzátor (TWC)

Třícestný katalyzátor TWC se používá k přeměně uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech na oxid uhličitý (CO2), dusík (N2) a vodní páry.

### Systém odvětrávání klikové skříně (PCV)

Ventil PCV zabraňuje úniku plynů z klikové skříně do atmosféry tím, že zajišťuje jejich odsávání do sacího potrubí.