Odstraňování závad podle kódů DTC: P0171, P0172 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0171, P0172

DTC P0171: | Palivová soustava má příliš chudou směs

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Pokud jsou spolu s DTC P0171 nebo P0172 signalizovány některé z dále uvedených kódů DTC, odstraňte závady pro tyto kódy DTC a znovu zkontrolujte, zda je signalizován kód P0171 nebo P0172.

P0102, P0103: Snímač hmotnosti vzduchu (MAF)
P0107, P0108: Čidlo absolutního tlaku v potrubí (MAP)
P0133, P1157, P2238, P2252, P2A00: Snímač poměru vzduchu / paliva (A/F) (snímač 1)
P0134, P0135: Vyhřívání snímače poměru vzduchu / paliva (A/F) (snímač 1)
P0137, P0138: Sekundární HO2S (sonda 2)
P0141: Vyhřívání sekundární HO2S (sonda 2)
P2646, P2647, P2648, P2649: Systém VTEC
P0401, P0404, P0406, P2413: Systém recirkulace emisních výparů (EGR)
P0443: Ventil odsávání nádobky EVAP

1.

Zkontrolujte tlak paliva.

Je tlak paliva v pořádku?

ANO - Přejděte na 2.

NE -

- Pokud je tlak příliš vysoký, vyměňte regulátor tlaku paliva a přejděte na 10.
- Pokud je tlak příliš nízký, zkontrolujte palivové čerpadlo, přívodní palivové potrubí a palivový filtr. Pokud jsou v pořádku, vyměňte regulátor tlaku paliva a přejděte na 10.

2.

Zkontrolujte podtlakovou těsnost těchto součástí:

- Ventil PCV
- Hadice PCV
- Ventil odsávání nádobky EVAP
- Těleso škrticí klapky
- Sací potrubí
- Hadice posilovače brzd
- Posilovač brzd
- Kanál nasávání vzduchu

Jsou tyto součásti v pořádku?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Opravte nebo vyměňte netěsné součásti a přejděte na 10.

3. | Vypněte zapalování.

4. | Od ventilu odsávání nádobky EVAP (B) odpojte podtlakovou hadici (A) a připojte k ní podtlakové čerpadlo / tlakoměr.

5. | Vytvořte v hadici podtlak. Je udržován podtlak? ANO - Přejděte na 6. NE - Vyměňte ventil odsávání nádobky EVAP a přejděte na 10.

6. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

7.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80°C
- Převodovka v neutrálu
- Všechna elektrická zatížení vypnuta

8.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ENG SPEED při 4500 ot/min (min-1)). Jakmile dosáhnete potřebných otáček motoru, sešlápněte silně plynový pedál na více než 10 sekund.

Liší se počet otáček od 4500 ot/min (min-1) o více než 100 ot/min (min-1)?

ANO - Opakujte 8.

NE - Přejděte na 9.

9.

Při otáčkách 4500 ot/min (min-1), zkontrolujte pomocí systému HDS v seznamu DATA LIST položku MAF SENSOR.

Je naměřeno cca 14-20 gm/s?

ANO - Zkontrolujte vůle ventilů motoru a dle potřeby je seřiďte.Pokud jsou vůle ventilů v pořádku, vyměňte vstřikovací trysky a přejděte na 10.

NE - Vyměňte snímač MAF/snímač IAT a přejděte na 10.

10. | Zapněte zapalování (II).

11. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

12. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

13. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

14.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80°C
- Převodovka v neutrálu
- Všechna elektrická zatížení vypnuta

POZNÁMKA: Při kódu DTC P0171 a/nebo P0172 může být nutné, aby zkušební jízda trvala až 80 minut . Pomocí přístroje HDS sledujte průměrné hodnoty dlouhodobého omezení dodávky paliva (LT FUEL TRIM) nebo zpětnou vazbu bohatosti směsi (AF FB AVE). Pokud je průměrná hodnota dlouhodobého omezení dodávky paliva / zpětné vazby bohatosti směsi v rozmezí 0,80-1,25, znamená to, že se v systému nevyskytuje žádná porucha.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0171 nebo P0172, přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n