Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16BC (116) (R18A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16BC (116)

DTC P16BC: | Nízké napětí v obvodu FR vývodu/IGP alternátoru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u 4P konektoru alternátoru. Jsou kontakty a vývody v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Opravte konektor nebo vývody a přejděte na 18.

2. | Zkontrolujte, zda se na ploše pro upevnění alternátoru nevyskytuje koroze. Je upevňovací plocha zkorodovaná? ANO - Demontujte alternátor. Očistěte celou upevňovací plochu, namontujte zpět alternátor a přejděte na 18. NE - Přejděte na 3.

3. | Zapněte zapalování (II).

4. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

5. | Nastartujte motor.

6.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- Zapnutá klimatizace
- Regulace teploty na maximální chlazení
- Ventilátor větráku na maximální rychlost
- Vyhřívání zadního okna zapnuté
- Dálková světla zapnutá

7. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

8.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P16BC?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a modulu ECM.n

9. | Vypněte zapalování.

10. | Odpojte 4P konektor alternátoru.

11. | Zapněte zapalování do polohy II.

12. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 4P konektoru alternátoru a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 13. NE - Opravte přerušené vedení mezi alternátorem (vedení IG1) a pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou a přejděte na 18.

13. | Změřte napětí mezi vývodem č. 4 4P konektoru alternátoru a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Vyměňte alternátora přejděte na 18. NE - Přejděte na 14.

14. | Vypněte zapalování.

15. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

16. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 4P konektoru alternátoru a vývodem B43 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 27. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM(B43) a alternátorem a přejděte na 18.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

20. | Zapněte zapalování do polohy II.

21. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

22. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

23. | Nastartujte motor.

24.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- Zapnutá klimatizace
- Regulace teploty na maximální chlazení
- Ventilátor větráku na maximální rychlost
- Vyhřívání zadního okna zapnuté
- Dálková světla zapnutá

25. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P16BC, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

27. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

28. | Nastartujte motor.

29.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- Zapnutá klimatizace
- Regulace teploty na maximální chlazení
- Ventilátor větráku na maximální rychlost
- Vyhřívání zadního okna zapnuté
- Dálková světla zapnutá

30. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

31.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P16BC, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n