Výměna dráku bočního silentbloku motoru (R18A)

## Výměna dráku bočního silentbloku motoru

1. | Pomocí zvedáku a dřevěného palku pod olejovou vanou podepřete motor.

2. | Vyroubujte roub (A) upevňující trubky klimatizace a odmontujte horní torzní tyč (B).

3. | Odmontujte kostřicí kabel (A) a drák bočního silentbloku motoru (B).

4. | Namontujte drák bočního silentbloku motoru, volně utáhněte nový roub a matici (C) a roub volně utáhněte (D).

5. | Připojte kostřicí kabel.

6. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

7. | Povolte upevňovací roub a matice (A) silentbloku převodovky.

8. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

9. | Sundejte spodní kryt motoru.

10. | Povolte roub dolní torzní tyče (A).

11. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

12. | Utáhněte upevňovací rouby a matici bočního silentbloku motoru.

13. | Vyroubujte upevňovací roub a matice převodovky.

14. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

15. | Utáhněte upevňovací roub dolní torzní tyče.

16. | Nasaďte spodní kryt motoru.

17. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

18. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

19. | Namontujte horní torzní tyč (A), utáhněte její nové rouby v naznačeném číselném pořadí.

20. | Naroubujte upevňovací roub (B) potrubí klimatizace.