## Zkouška a výměna předního čtecího světla

1. | Vypněte spínač světel.

2.

Pomocí malého šroubováku opatrně vypačte prosvětlovací kryty (A).

ČTECÍ SVĚTLO: | 5 W x 2

3. | Vyšroubujte dva upevňovací šrouby.

4. | Od tělesa (C) odpojte konektory (B).

5. | Se spínačem čtecího světla v poloze DOOR, dle tabulky zkontrolujte, zda je v každé poloze spínače uzavřený obvod mezi vývody.

6. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.