## Demontáž a montáž obložení interiéru - zadní sloupek

## Obložení zadního sloupku

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Dodržujte přesný postup při montáži obložení zadního sloupku. Nesprávná montáž by mohla způsobit neúmyslnou aktivaci hlavového airbagu a případné zranění.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali obložení a panely.

1. | Vysaďte boční obložení zavazadlového prostoru.

2. | Sejměte krytku horního úchytu (A) a vyšroubujte šroub horního úchytu (B).

3. | Dle potřeby odstraňte vnitřní těsnění zadních dveří ze zadního sloupku.

4. | Rukou odtáhněte obložení (A) zadního sloupku a odpojte spodní příchytky.

5. | Odtažením horní strany obložení (A) zadního sloupku odpojte horní příchytku. Odtáhněte obložení dolů, aby se uvolnilo od karosérie (B).

6.

Obložení nasaďte zpět opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Vyměňte veškeré poškozené spony (A) za nové.
- Pokud došlo k aktivaci hlavového airbagu, vyměňte obložení zadního sloupku (B) a všechny spony obložení za nové.
- Chcete-li zabránit nežádoucí aktivaci hlavového airbagu a případnému zranění, zkontrolujte obložení a vyměňte jej, pokud utrpělo následující poškození:
  - Praskliny či poškození obložení zadního sloupku a na horních háčcích (C) nebo jakákoli vytlačená místa na horní části obložení.
  - Praskliny nebo vytlačená místa na dosedací ploše (D) spony.
- Vyměňte veškeré poškozené části za nové.
- Dbejte, aby horní část obložení správně překrývala čalounění stropu.
- Ujistěte se, že háček obložení je namontován na karosérii.
- Pevně zatlačte spony a háčky do své polohy.
- Před montáží šroubu úchytu se ujistěte, zda pás sedadla není překroucený nebo zamotaný.