Zkouška spínače polohy spojkového pedálu (N22A)

## Zkouška spínače polohy spojkového pedálu

## Polohový spínač A pedálu spojky

1. | Odpojte 2P konektor polohového spínače "A" pedálu spojky.

2.

Dle tabulky zkontrolujte stav uzavřenosti obvodu mezi vývody.

- Pokud uzavřenost obvodu neodpovídá uvedené specifikaci, vyměňte polohový spínač "A" pedálu spojky.
- Pokud je výsledek v pořádku, namontujte polohový spínač "A" pedálu spojky a nastavte výšku pedálu.

## Polohový spínač B pedálu spojky

1. | Odpojte 3P konektor polohového spínače "B" pedálu spojky.

2.

Dle tabulky zkontrolujte stav uzavřenosti obvodu mezi vývody.

- Pokud uzavřenost obvodu neodpovídá uvedené specifikaci, vyměňte polohový spínač "B" pedálu spojky.
- Pokud je výsledek v pořádku, namontujte polohový spínač "B" pedálu spojky a nastavte výšku pedálu.