Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0098 (10-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0098 (10-6)

DTC P0098: | Vysoké napětí v obvodu snímače 2 IAT

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku IAT SENSOR 2.

Je signalizována hodnota cca 4,90 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM.n

3. | Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTC P0098 a P0108? ANO - Přejděte na 4. NE - Přejděte na 14.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 4P konektor snímače MAP / snímače 2 IAT.

6. | Propojkou spojte vývody č. 3 a č. 4 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku IAT SENSOR 2. Je signalizována hodnota cca 4,90 V nebo více? ANO - Přejděte na 9. NE - Přejděte na 24.

9. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

10. | Odstraňte propojku od 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT.

11. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

12. | Propojkou spojte vývod č. 4 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT s kostrou.

13.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 11 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 30.

NE - Opravte zkrat vedení mezi snímačem MAP / snímačem 2 IAT a vývodem č. 11 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 26.

14. | Vypněte zapalování.

15. | Odpojte 4P konektor snímače MAP / snímače 2 IAT.

16. | Propojkou spojte vývody č. 3 a č. 4 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT.

17. | Zapněte zapalování do polohy II.

18. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku IAT SENSOR 2. Je signalizována hodnota cca 4,90 V nebo více? ANO - Přejděte na 19. NE - Přejděte na 24.

19. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

20. | Odstraňte propojku od 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT.

21. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

22. | Propojkou spojte vývod č. 3 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT s kostrou.

23.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 17 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 30.

NE - Opravte zkrat vedení mezi snímačem MAP / snímačem 2 IAT a vývodem č. 17 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 26.

24. | Vypněte zapalování.

25. | Vyměňte snímač MAP / snímač 2 IAT.

26. | Zapojte znovu všechny konektory.

27. | Zapněte zapalování do polohy II.

28. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

29.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0098, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

30. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

31.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0098, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n