Výměna pracovního válce spojky (N22A)

## Výměna pracovního válce spojky

POZNÁMKA:

- Aby nedošlo k poškození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.
- Snažte se zabránit potřísnění vozidla brzdovou kapalinou, ta může poškodit lak. Pokud dojde k potřísnění, okamžitě brzdovou kapalinu omyjte vodou.

1. | Ujistěte se, zda máte kódy proti krádeži rádia a navigačního systému a potom si zapište frekvence tlačítek předvolby rádia.

2. | Od baterie nejprve odpojte záporný (-) a potom kladný (+) kabel. Vyndejte baterii.

3. | Vymontujte podstavu baterie.

4. | Odmontujte upevňovací šrouby (A) a držák (B) vedení spojky.

5. | Vymontujte válcové čepy (A). Odpojte potrubí spojky (B) a stáhněte O-kroužek (C). Ucpěte konec potrubí spojky tkaninou, která zabrání vytékání brzdové kapaliny.

6. | Namontujte pracovní válec v opačném sledu operací demontáže. Nasaďte nový O-kroužek a nový válcový čep.

7. | Stáhněte manžetu (A) dozadu a naneste mazivo pro brzdovou soustavu na manžetu a tlačnou tyč pracovního válce (B). Namontujte manžetu zpět.

8. | Na tlačnou tyč pracovního válce naneste vazelínu Urea UM264 (P/N 41211-PY5-305). Utáhněte upevňovací šrouby pracovního válce momentem 22 N· m (2,2 kgf·m).

9.

Sundejte víčko odvzdušňovacího šroubu. Odvzdušněte hydraulický systém spojky.

- K odvzdušňovacímu šroubu (A) připevněte hadici a zavěste hadici do nádoby s brzdovou kapalinou.
- Ujistěte se, zda je u hlavního spojkového válce zajištěna adekvátní dodávka kapaliny a potom pomalu a opakovaně sešlapujte pedál spojky až do okamžiku, kdy se u odvzdušňovací hadice přestanou objevovat bubliny.
- Za účelem odstranění veškerého vzduchu ze systému může být nezbytné omezit pohyb vysouvací vidlice (B) pomocí dřevěného špalíku.
- Utáhněte odvzdušňovací šroub momentem 8 N·m (0,8 kgf·m, 6 lbf·ft); neutahujte jej nadměrně.
- Po dokončení odvzdušňování doplňte kapalinu do hlavního spojkového válce.
- Používejte pouze brzdovou kapalinu Honda DOT 3 nebo 4 z neotevřené nádoby.
- Zkontrolujte funkci spojky a proveďte kontrolu z hlediska prosakování kapaliny.

10. | Ujistěte se, že hladina kapaliny v nádržce je u značky MAX (horní) (A).

11. | Připojte zpět kabely baterie; nejprve kladný (+) a potom záporný (-) kabel.

12. | Vložte kódy proti krádeži rádia a navigačního systému a potom vložte frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka.

13. | Resetujte řídící jednotku elektrického ovládání oken.