## EPS - Odstraňování závad podle příznaků - kontrolka EPS nesvítí

### Kontrolka EPS se nerozsvítí

1. | Zapněte zapalování do polohy II a sledujte kontrolku EPS. Rozsvítí se kontrolka EPS? ANO - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 2.

2. | Vypněte zapalování, potom jej znovu zapněte do polohy II a sledujte kontrolku brzdového systému. Rozsvítila se kontrolka brzdového systému? ANO - Odstraňte poruchu řídicího modulu přístrojů (otáčk). n NE - Přejděte na 3.

3. | Vypněte zapalování.

4.

Zkontrolujte pojistku č. 10 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

Je pojistka v pořádku?

ANO - Nasaďte pojistku zpět a přejděte na 5.

NE - Vyměňte pojistku a znovu proveďte kontrolu. Pokud je pojistka spálená, zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu na kostru v obvodu této pojistky.n

5. | Odpojte konektor (36P) řídicího modulu přístrojů (otáčk).

6. | Zapněte zapalování (II).

7.

Změřte napětí mezi kostrou a vývodem č. 17 konektoru (36P) řídicího modulu přístrojů (otáčk).

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Odstraňte poruchu řídicího modulu přístrojů (otáčk). n

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem přístrojů (otáčk) a skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n