## Zkouška spínače hladiny brzdové kapaliny

Zkontrolujte, je-li uzavřený obvod mezi vývody (1) a (2) s plovákem v dolní poloze a v horní poloze.
POZNÁMKA:

- Odstraňte veškerou brzdovou kapalinu z nádržky. S plovákem v dolní poloze musí být obvod uzavřený.
- Naplňte nádržku brzdovou kapalinou ke značce MAX (horní) (A). S plovákem v horní poloze nesmí být obvod uzavřený.
- Pokud se současně rozsvítí kontrolka ABS / VSA a kontrolka brzdového systému, zkontrolujte nejprve systém ABS nebo VSA: ABS, VSA.
- Pokud je spínač ruční brzdy a spínač hladiny brzdové kapaliny v pořádku, ale nefunguje kontrolka brzdového systému, zkontrolujte systém ABS nebo VSA: ABS, VSA.