Odstraňování závad podle kódů DTC: P0562 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0562

DTC P0562: | Nízké napětí systému dobíjení

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Tento kód může být uložen v případě, že jsou namontována zařízení s vysokým odběrem proudu.
- Pokud jsou ve stejnou dobu jako DTC P0562 uloženy kódy DTC P16BB a/nebo P16BC, proveďte nejprve postup odstraňování poruch pro kód DTC P16BB a/nebo P16BC. Potom znovu zkontrolujte, zda se vyskytuje kód DTC P0562.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- Zapnutá klimatizace
- Regulace teploty na maximální chlazení
- Ventilátor větráku na maximální rychlost
- Vyhřívání zadního okna zapnuté
- Dálková světla zapnutá

5. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0562? ANO - Vyměňte alternátora přejděte na 7. NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a u skříňky pojistek a relé pod kapotou, a zkontrolujte stav baterie. n

7. | Zapněte zapalování do polohy (II).

8. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

9. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

10. | Nastartujte motor.

11.

Zkontrolujte za těchto podmínek:

- Zapnutá klimatizace
- Regulace teploty na maximální chlazení
- Ventilátor větráku na maximální rychlost
- Vyhřívání zadního okna zapnuté
- Dálková světla zapnutá

12. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

13.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0562, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a pojistkové/reléové skříňky pod kapotou, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n