Prohlídka a zkouška ventilu PCV (L13A)

## Prohlídka a zkouška ventilu PCV

1. | Zkontrolujte, zda u ventilu PCV (A), hadic (B) a spojů nedochází k únikům nebo omezení průchodnosti.

2.

Při volnoběhu se ujistěte, zda je z ventilu PCV slyšet cvakavý zvuk, když rukou nebo kleštěmi lehce skřípnete (A) hadici mezi ventilem PCV a sacím potrubím.
Pokud není slyšet cvakavý zvuk, zkontrolujte, zda není popraskaná nebo poškozená průchodka ventilu PCV. Pokud je průchodka v pořádku, vyměňte ventil PCV a znovu proveďte kontrolu.