Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0112 (125-1) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0112 (125-1)

DTC P0112: | Nízké napětí snímače 1 IAT

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku IAT SENSOR 1.

Je signalizováno cca 0,097 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 5P konektor snímače MAF / snímače 1 IAT.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku IAT SENSOR 1. Je signalizováno cca 0,097 V nebo méně? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 10.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi snímačem MAF / snímačem 1 IAT a vývodem č. 88 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 12.

NE - Přejděte na 16.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte snímač MAF / snímač 1 IAT.

12. | Zapojte znovu všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0112, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0112, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n