## Jak odstraňovat závady systému B-CAN

## Proveďte odstranění závad souvisejících s obvodem B-CAN

## Použití HDS (preferovaná metoda)

HDS umí zkontrolovat stav komunikace F-CAN a B-CAN, číst a mazat kódy DTC, zobrazit seznam dat a provádět funkční zkoušky.
POZNÁMKA: Pokud systém HDS nekomunikuje s vozidlem, odstraňte závadu v obvodu DLC.

- motor L13A7
- Motor R18A2

### Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC

1. | HDS se přopojuje ke konektoru datového vedení (A) pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

2. | Zapněte zapalování do polohy (II).

3.

Ujistěte se, že přístroj HDS komunikuje s vozidlem. Pokud ne, odstraňte závadu v obvodu konektoru DLC.

- motor L13A7
- Motor R18A2

4. | V nabídce BODY ELECTRICAL zvolte další položku a zkontrolujte výskyt kódů DTC. POZNÁMKA: Konkrétní postupy dalšího využití najdete v uživatelské příručce k HDS.

5. | Pokud jsou signalizovány jiné kódy DTC, přejděte k postupu odstraňování závad pro signalizovaný kód DTC. POZNÁMKA: Pokud je signalizován kód DTC B1008 a B1011, nejprve odstraňte závadu podle kódu B1008 (počínaje nejnižším číslem).

## Bez HDS (použijte pouze pokud není k dispozici HDS)

Potřebné speciální nástroje
Krátký konektor MPCS ( 07WAZ-0010100)

Pokud nemáte k dispozici HDS, následující metodou lze jednoduše zkontrolovat stav komunikace F-CAN a B-CAN a výskyt kódů DTC.

#### Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Připojte krátký konektor (A) MPCS k servisnímu kontrolnímu konektoru (B) jednotky MICU a zapněte spínač (C).

3. | Po 5 až 10 sekundách se na displeji počítadla kilometrů / denního počítadla kilometrů postupně objevují kódy DTC zjištěné různými jednotkami B-CAN, pokud je komunikační vedení mezi jednotkou MICU a řídicím modulem přístrojů v pořádku.

Jednotku, která vyslala daný kód, lze identifikovat podle zobrazeného čísla.

Kód jednotky | Jednotka
--- | ---
10 | MICU
50 | Řídicí modul přístrojů (otáčk.)
51 | Jednotka regulace prostředí ve voze

POZNÁMKA: Následujícím způsobem dále zkontrolujte stav komunikace F-CAN a B-CAN:

- Funkce autodiagnostiky jednotky MICU zkušební režim 1 a 2 umí zkontrolovat některé stavy komunikace a obvody spínačů.
- Funkce autodiagnostiky řídicího modulu přístrojů (otáčk.) umí zkontrolovat stav komunikace.

#### Vymažte kódy DTC

V průběhu zobrazování kódů DTC stiskněte přidržte spínač SELECT/RESET déle než 10 sekund.