Odvzdušnění hydraulického zdvihátka hlavy válců (N22A)

## Odvzdušnění hydraulického zdvihátka hlavy válců

1. | Odmontujte hydraulické zdvihátko od vahadla.

2.

Naplňte nádobu novým motorovým olejem 10 W-30 a vložte do ní hydraulické zdvihátko (A). Pomocí tenkého drátu (C) tlačte kuličku (B) dolů. Odvzdušněte hydraulické zdvihátko pomalým pumpováním plunžrem (D) až do té doby, kdy z hydraulického zdvihátka přestanou vycházet bubliny.

3. | Namontujte hydraulické zdvihátko k vahadlu.