## Zkouška / výměna zapalovače cigaret

1. | Odmontujte zadní středovou konzolu.

2. | Odpojte 2P konektor (A) od zásuvky zapalovače cigaret (B).

3.

Prohlédněte všechny vývody konektoru a zkontrolujte, zda mají správný kontakt.

- Pokud jsou vývody ohnuté, uvolněné nebo zkorodované, opravte je a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud jsou vývody v pořádku, přejděte na 4.

4. | Otočte klíčem v zapalování do polohy I.

5.

Změřte napětí mezi vývodem č. 1 2P konektoru zapalovače cigaret a kostrou. Musí být naměřena hodnota odpovídající napětí baterie.

- Pokud je naměřeno napětí baterie, přejděte na 6.
- Pokud není naměřeno napětí baterie, zkontrolujte, zda není:
  - Spálená pojistka č. 29 (20 A) nebo č. 35 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.
  - Vadné relé zapalovače cigaret.
  - Špatné ukostření (G501, G503)
  - Přerušené vedení.

6.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 a kostrou. Obvod musí být uzavřen.

- Pokud je obvod uzavřen, přejděte na 7.
- Pokud obvod není uzavřený, zkontrolujte, zda není:
  - Špatné ukostření (G601).
  - Přerušené vedení.

7. | Modul ECM namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže.