## Seřízení kapoty

1.

Odmontujte následující součásti:

- Obložení předního blatníku
- Přední emblém
- Kryty větracích komor

2. | Mírně povolte všechny šrouby (A).

3.

Seřiďte lícování kapoty v tomto pořadí.

- Pohybem ve směru doprava / doleva a dopředu / dozadu s využitím oválných otvorů v závěsech kapoty (B) usaďte správně kapotu..
- Dle potřeby otáčejte pružné dorazy okraje kapoty (C) a usaďte ji tak, aby vpředu i po stranách lícovala s karosérií.

4. | Usaďte západku kapoty (D) tak, aby přední hrana kapoty měla správnou výšku a posunem západky doprava nebo doleva vyrovnejte kování zámku (E) se západkou.

5. | Utáhněte šrouby předepsaným momentem.

6. | Zkontrolujte, zda se kapota správně otvírá a zda se bezpečně zavírá.

7. | Naneste barvu na drobné opravy laku na upevňovací šrouby závěsů a okolo závěsů a nechte ji zaschnout.

8. | V místech označených šipkami namažte západku a závěsy kapoty univerzální vazelínou.

9. | Namontujte zpět všechny odmontované součásti.